**Pytanie 71:** Proszę o wskazanie z czego ma być wykonana ściana/przegroda między pomieszczeniami 1/10 a 1/15 na parterze?

Odpowiedź: Ściana murowana gr 12 cm

**Pytanie 72:** Proszę o informację czy będzie możliwość zamiany dźwigu elektrycznego na hydrauliczny?

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie 73:** Prosimy o więcej wytycznych dla stolarki zewnętrznej PCV i ALU. W opisie jest zapis, że kolor grafit - czy ma być obustronnie taki kolor? Proszę o wytyczne w sprawie okuć, czy któreś z nich są stolarką ppoż, czy jakieś z drzwi mają być w otwierane antypanicznie?

Odpowiedź: Kolor grafit obustronnie; stolarka p-poż. - tylko drzwiowa oznaczona na rysunku; nie ma wymogu, aby drzwi otwierały się antypanicznie.

**Pytanie 74:** Prosimy o wskazanie jak mają być wykończone posadzki w poszczególnych pomieszczeniach (brak w opisie tylko są przedstawione m2 w przedmiarach)?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem na przekrojach.

**Pytanie 75:** Prosimy o wskazanie jak mają być wykończone ściany w poszczególnych pomieszczeniach (brak w opisie tylko są przedstawione m2 w przedmiarach). Czy należy wykonać tynk pod płytki ceramiczne)?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem w części architektonicznej projektu.

**Pytanie 76:** Prosimy o wskazanie jak mają być wykończone sufity w poszczególnych pomieszczeniach (brak szczegółów w opisie tylko są przedstawione m2 w przedmiarach).

Odpowiedź: Zgodnie z opisem na przekrojach - sufity podwieszane systemowe.

**Pytanie 77:** Brak w przedmiarach sufitów podwieszanych - czy mają być one z gk czy systemowe? Jeżeli sufity podwieszane to czy należy nad nimi wykonać tynk?

Odpowiedź: Jak wyżej.

Zamieszczono na stronie internetowej w dniu 22.01.2018 r.

Wysłano do Wykonawców w formie elektronicznej w dniu 22.01.2018 r.